**瓦斯燃燒通風好，生命安全才可保**

為有效防範一氧化碳中毒，使用燃氣熱水器應確實遵照下列「五要」原則:  
一、要保持環境的「**通風**」：避免陽台加裝窗戶或晾曬大量衣物。  
二、要使用安全的「品牌」：應貼有CNS檢驗合格標示。  
三、要選擇正確的「型式」：屋外式熱水器千萬不可安裝於室內，且陽台加裝窗戶就屬於室內空間，應安裝強制排氣式熱水器，以避免一氧化碳中毒。  
四、要注意安全的「安裝」：應由合格技術士進行正確的「安裝」。  
五、要注意平時的「檢修」：應定期檢修或汰換。

為了解防災須知與自我檢查方法，可參考內政部消防署網頁(http://www.nfa.gov.tw/pro/index.php?code=list&flag=detail&ids=21&article\_id=829)下載運用；若感到頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即打開通往室外的窗戶通風，倘身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話或與親友(學校)求助，俾能確保安全無虞。

